לאחר ביצוע אנליזה ומידול של הרעש אנחנו מתכוונים לנסות לסנן את הרעש במידת האפשר. ננסה להשתמש בשיטות בסיבוכיות עולה לפי התוצאות. לדוגמא: שימוש במסננים פשוטים למיצוע הרעש או להסרתו (סינון גאוסייני, salt & pepper וכדו'), שיטות סטטיסטיות בעיבוד תמונה או שימוש ברשתות נוירונים קיימות לשיפור תמונה. בנוסף, אנחנו מתכננים להשלים את החורים בתמונה שנגרמים משיטת הדחיסה שלנו ע"י שימוש באינטרפולציות לשערוך הפיקסלים החסרים.